|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Металл** | **Раз**  **мер** | **Масса** | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** | | **Металл** | | **Раз**  **мер** | | **Масса** | | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** |
| **Арматура 10 мм** | **м/п** | **0,615** | **12** | **14** | | **Лист 0.8мм** | | **м\*кв** | | **6.4** | | **120** | **135** |
| **Арматура 12 мм** | **м/п** | **0,888** | **17** | **22** | | **Лист 1мм** | | **м\*кв** | | **8** | | **150** | **170** |
| **Арматура 14 мм** | **м/п** | **1,210** | **23** | **28** | | **Лист 2мм** | | **м\*кв** | | **16** | | **300** | **340** |
| **Арматура 16 мм** | **м/п** | **1,580** | **30** | **36** | | **Лист 3мм** | | **м\*кв** | | **24** | | **450** | **510** |
| **Арматура 18 мм** | **м/п** | **2** | **38** | **44** | | **Лист 4мм** | | **м\*кв** | | **32** | | **600** | **680** |
| **Арматура 20 мм** | **м/п** | **2,47** | **48** | **58** | | **Лист 6мм** | | **м\*кв** | | **48** | | **900** | **1050** |
| **Арматура 22 мм** | **м/п** | **2,98** | **56** | **68** | | **Лист 8мм** | | **м\*кв** | | **64** | | **1200** | **1360** |
| **Арматура 25 мм** | **м/п** | **3,85** | **74** | **88** | | **Лист 10мм** | | **м\*кв** | | **80** | | **1500** | **1700** |
| **Арматура 28 мм** | **м/п** | **4,83** | **90** | **110** | | **Лист 12мм** | | **м\*кв** | | **96** | | **1800** | **2040** |
| **Металл** | **Раз**  **мер** | **Масса** | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** | | **Металл** | | **Раз**  **мер** | | **Масса** | | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** |
| **Швеллер 4 (Оц.)** | **м/п** | **3** | **60** | **65** | | **Труба d=25мм** | | **м/п** | | **2** | | **30** | **40** |
| **Швеллер 6 (Оц.)** | **м/п** | **5.5** | **105** | **120** | | **Труба d=32мм** | | **м/п** | | **3** | | **40** | **60** |
| **Швеллер 8 (Оц.)** | **м/п** | **6,90** | **125** | **145** | | **Труба d=36мм** | | **м/п** | | **3.06** | | **50** | **65** |
| **Швеллер 10 (Оц.)** | **м/п** | **8,51** | **150** | **180** | | **Труба d=36мм (Оц)** | | **м/п** | | **3.06** | | **60** | **65** |
| **Швеллер 6 (Обл.)** | **м/п** | **5.5** | **105** | **120** | | **Труба d=42мм** | | **м/п** | | **3.3** | | **65** | **75** |
| **Швеллер 8 (Обл.)** | **м/п** | **6,90** | **125** | **145** | | **Труба d=48-51мм** | | **м/п** | | **3.9** | | **80** | **100** |
| **Швеллер 10 (Обл.)** | **м/п** | **8,51** | **150** | **180** | | **Труба d=57-60мм** | | **м/п** | | **5.23** | | **100** | **130** |
| **Швеллер 12 (Обл.)** | **м/п** | **10,14** | **190** | **220** | | **Труба d=70-76мм** | | **м/п** | | **6.5** | | **130** | **150** |
| **Швеллер 14 (Обл.)** | **м/п** | **11,85** | **225** | **260** | | **Труба d=89мм** | | **м/п** | | **8** | | **150** | **165** |
| **Швеллер 16 (Обл.)** | **м/п** | **13,63** | **260** | **300** | | **Труба d=102мм** | | **м/п** | | **10** | | **200** | **220** |
| **Швеллер 6.5П** | **м/п** | **5.9** | **110** | **130** | | **Труба d=108мм** | | **м/п** | | **10.5** | | **210** | **230** |
| **Швеллер 8П** | **м/п** | **7.05** | **135** | **155** | | **Труба d=114мм** | | **м/п** | | **12.73** | | **230** | **270** |
| **Швеллер 10П** | **м/п** | **8.59** | **165** | **185** | | **Труба d=127-123мм** | | **м/п** | | **14** | | **280** | **310** |
| **Швеллер 12П** | **м/п** | **10.4** | **210** | **240** | | **Труба d=146мм** | | **м/п** | | **15.7** | | **330** | **380** |
| **Швеллер 14П** | **м/п** | **12.3** | **235** | **270** | | **Труба d=150мм** | | **м/п** | | **16** | | **340** | **390** |
| **Швеллер 16П** | **м/п** | **14.2** | **270** | **300** | | **Труба d=159\*4,5мм** | | **м/п** | | **17.15** | | **360** | **400** |
| **Швеллер 18П** | **м/п** | **16.3** | **300** | **360** | | **Труба d=168\*5мм** | | **м/п** | | **20** | | **380** | **440** |
| **Швеллер 20П** | **м/п** | **18.4** | **360** | **400** | | **Труба d=219\*6мм** | | **м/п** | | **31** | | **600** | **700** |
| **Швеллер 22П** | **м/п** | **21** | **400** | **460** | | **Труба d=219\*7мм** | | **м/п** | | **36** | | **650** | **780** |
| **Швеллер 24П** | **м/п** | **24** | **460** | **525** | | **Труба d=219\*8мм** | | **м/п** | | **41** | | **750** | **900** |
| **Швеллер 27П** | **м/п** | **27.7** | **525** | **600** | | **Труба d=530\*6мм** | | **м/п** | | **77.5** | | **1470** | **1700** |
| **Швеллер 30П** | **м/п** | **31.8** | **600** | **700** | | **Труба d=530\*8мм** | | **м/п** | | **102.8** | | **1940** | **2250** |
| **Металл** | **Раз**  **мер** | **Масса** | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** | | **Металл** | | **Раз**  **мер** | | **Масса** | | **Цена**  **(б/у)** | **Цена**  **(нов)** |
| **Уголок 25мм** | **м/п** | **1.46** | **32** | **40** | | **Балка 10** | | **м/п** | | **9.46** | | **170** | **210** |
| **Уголок 32мм** | **м/п** | **1.91** | **40** | **50** | | **Балка 12** | | **м/п** | | **11,5** | | **220** | **250** |
| **Уголок 35мм** | **м/п** | **2.10** | **50** | **60** | | **Балка 14** | | **м/п** | | **13.7** | | **260** | **300** |
| **Уголок 40мм** | **м/п** | **2.42** | **60** | **70** | | **Балка 16** | | **м/п** | | **15.9** | | **300** | **350** |
| **Уголок 45мм** | **м/п** | **2.73** | **70** | **80** | | **Балка 18** | | **м/п** | | **18.4** | | **360** | **400** |
| **Уголок 50\*4мм** | **м/п** | **3.05** | **80** | **90** | | **Балка 20** | | **м/п** | | **21** | | **400** | **460** |
| **Уголок 50\*5мм** | **м/п** | **3.77** | **90** | **100** | | **Балка 22** | | **м/п** | | **24** | | **460** | **520** |
| **Уголок 63мм** | **м/п** | **4.81** | **100** | **120** | | **Балка 23** | | **м/п** | | **25.8** | | **490** | **560** |
| **Уголок 70мм** | **м/п** | **5.5** | **120** | **130** | | **Балка 24** | | **м/п** | | **27.3** | | **520** | **600** |
| **Уголок 75\*5мм** | **м/п** | **5.8** | **130** | **140** | | **Балка 24М** | | **м/п** | | **38.3** | | **720** | **840** |
| **Уголок 75\*6мм** | **м/п** | **6.89** | **140** | **160** | | **Балка 27** | | **м/п** | | **31.5** | | **600** | **690** |
| **Уголок 80мм** | **м/п** | **7.36** | **160** | **190** | | **Балка 30** | | **м/п** | | **36.5** | | **690** | **800** |
| **Уголок 90\*6мм** | **м/п** | **8.33** | **210** | **250** | | **Балка 30М** | | **м/п** | | **50.2** | | **950** | **110** |
| **Уголок 90\*8мм** | **м/п** | **10.9** | **220** | **260** | | **Балка 35** | | **м/п** | | **41.4** | | **780** | **900** |
| **Уголок 100\*8мм** | **м/п** | **12.25** | **240** | **270** | | **Балка 36** | | **м/п** | | **48.6** | | **920** | **1070** |
| **Уголок 100\*10мм** | **м/п** | **15.1** | **270** | **290** | | **Балка 36М** | | **м/п** | | **57.9** | | **1100** | **1270** |
| **Уголок 110мм** | **м/п** | **16** | **280** | **300** | | **Балка 40** | | **м/п** | | **56.6** | | **1080** | **1250** |
| **Уголок 125мм** | **м/п** | **19.1** | **370** | **400** | | **Балка 45** | | **м/п** | | **66.5** | | **1260** | **1460** |
| **Уголок 140мм** | **м/п** | **21.45** | **400** | **440** | | **Балка 45М** | | **м/п** | | **77.6** | | **1470** | **1700** |
| **Изделие** | **Раз**  **мер** | **Цена** | **Изделие** | | **Цена** | | **Изделие** | | **Цена** | | **КОНТАКТЫ** | | |
| **Теплица** | **3х4** | **13000** | **Качели детск.** | | **7000** | |  | |  | | **920-293-81-87** | | |
| **Теплица** | **3х6** | **17000** | **Качели 3-х м.** | | **15000** | |  | |  | |
| **Ворота** |  |  | **Мангал** | | **От** | |  | |  | |  | | |
| **Леса** | **м/кв** | **700** | **Мангал с кр.** | | **От 7000** | |  | |  | |  | | |